**ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **MEDIDA** | **CANT** | **PRECIO UNIT** | **TOTAL** |
| Restauración de tarima existente teatro 8 de junio, reemplazo de listones deteriorados sobre la tarima, taponado y sellado de piso, acabado en vitriflex. No incluye modificaciones de carácter estructural | M2 | 152 |  |  |
| Cartelera vidrio opalizado para cerramiento antigua puerta | GL | 1 |  |  |
| Desmonte de parlantes existentes áreas teatro | GL | 1 |  |  |
| Construcción de remarco volumen en drywall para accesos puertas | Ml | 18 |  |  |
| Revoque seco gyplac vigas teatro | Ml | 142 |  |  |
| Resane y pintura de cielorraso en acceso palco | M2 | 124 |  |  |
| Resane y pintura de paredes laterales ladrillo a la vista | M2 | 465 |  |  |
| Resane y pintura de columnas vigas laterales concreto a la vista | M2 | 228 |  |  |
| Fachada gyplac para muro trasero auditorio | M2 | 58 |  |  |
| Mantenimiento de silletería existente incluye anclajes, limpieza de sillas. | UN | 720 |  |  |
| COSTO DIRECTO | | | |  |
| ADMINISTRACIÓN | | | |  |
| IMPREVISTOS | | | |  |
| UTILIDADES | | | |  |
| IVA SOBRE UTILIDADES | | | |  |
| **TOTAL** | | | |  |