**ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **MEDIDA** | **CANT** |  **PRECIO UNIT**  |  **TOTAL**  |
| Restauración de tarima existente teatro 8 de junio, reemplazo de listones deteriorados sobre la tarima, taponado y sellado de piso, acabado en vitriflex. No incluye modificaciones de carácter estructural | M2 | 152 |  |  |
| Cartelera vidrio opalizado para cerramiento antigua puerta  | GL | 1 |  |  |
| Desmonte de parlantes existentes áreas teatro  | GL | 1 |  |  |
| Construcción de remarco volumen en drywall para accesos puertas  | Ml | 18 |  |  |
| Revoque seco gyplac vigas teatro  | Ml | 142 |  |  |
| Resane y pintura de cielorraso en acceso palco  | M2 | 124 |  |  |
| Resane y pintura de paredes laterales ladrillo a la vista  | M2 | 465 |  |  |
| Resane y pintura de columnas vigas laterales concreto a la vista  | M2 | 228 |  |  |
| Fachada gyplac para muro trasero auditorio  | M2 | 58 |  |  |
| Mantenimiento de silletería existente incluye anclajes, limpieza de sillas. | UN | 720 |  |  |
| COSTO DIRECTO  |  |
| ADMINISTRACIÓN  |  |
| IMPREVISTOS   |  |
| UTILIDADES  |  |
| IVA SOBRE UTILIDADES  |  |
| **TOTAL** |  |