**ANEXO 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | **UNIDAD MEDIDA** | **VALOR** |
| 1 | INSTALACIÓN PENDÓN DE 2,00 x1,00 Mt. (SIN INCLUIR PENDÓN) |  UN  |   |
| 2 | DESINSTALACIÓN PENDÓN DE 2,00 x1,00 Mt. |  UN  |   |
| 3 | REPOSICIÓN DE ARAÑA DE SILLA ERGONÓMICA CON RODACHINAS |  UN  |   |
| 4 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL O GEL ANTIBACTERIAL |  UN  |   |
| 5 | INSTALACIÓN DE TABLERO 2,50 X 2,40 (NO INCLUYE TABLERO) |  UN  |   |
| 6 | DESINSTALACIÓN DE TABLERO ACRÍLICO DE 1,22 X 2,44 Mt. |  UN  |   |
| 7 | RESPOSICIÓN DE RODACHINA DE SILLA ERGONÓMICA |  UN  |   |
| 8 | RESPOSICIÓN DE GATO HIDRÁULICO DE SILLA ERGONÓMICA |  UN  |   |
| 9 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2 MT DE ALTURA, CALIBRE 10, CON POSTES CADA 2 MTS Y PISA MALLA EN CONCRETO |  ML  |   |
| 10 | REPOSICIÓN DE CADENA Y CANDADO DE BLACK OUT (INCLUYE SUMINISTRO) |  ML  |   |
| 11 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL DE AGUA LLUVIA (INCLUYE DISPOSICIÓN DE RESIDUO) |  ML  |   |
| 12 | LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO ( INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN CON IGOL DENSO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUO) |  ML  |   |
| 13 | REPOSICIÓN DE TEJA NRO. 6, PERFIL 7 |  UN  |   |
| 14 | REPOSICIÓN DE RIELES DE CAJÓN DE MADERA (INCLUYE PAR DE RIELES FULL STATION) |  UN  |   |
| 15 | SELLAMIENTO DE GOTERA CON PEGANTE A BASE DE POLIURETANO |  UN  |   |
| 16 | REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN FIBRO CEMENTO DE 6 MM |  M2  |   |
| 17 | REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO DE 12 MM |  M2  |   |
| 18 | REPOSICIÓN DE PARED EN PLACA DE YESO DE 12 MM |  M2  |   |
| 19 | REUBICACIÓN DE CARTELERA 1,20 X 2,40 (NO INCLUYE CARTELERA, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN) |  UN  |   |
| 20 | INSTALACIÓN DE RAQUETA Y SOLDADURA DE BISABRA DE SILLA UNIVERSITARIA EN MADERA (NO INCLUYE SUMINISTRO RAQUETA NI BISAGRA) |  UN  |   |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLARABOYA NRO. 6 CON VIDRIO DE 4 MM (INCLUYE VIDRIO Y GANCHOS) |  UN  |   |
| 22 | REPOSICIÓN DE TAPIZADO DE SILLA ERGONÓMICA EN PAÑO (INCLUYE MATERIALES |  UN  |   |
| 23 | REPOSICIÓN DE BISAGRAS DE PUERTA DE ALUMINIO POR BISAGRAS OMEGA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) |  UN  |   |
| 24 | PINTURA INTERIOR (INCLUYENDO ESTUCO Y PINTURA) |  M2  |   |
| 25 | INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 26 DE 30 CM DE ANCHO |  ML  |   |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 4 MM TRANSPARENTE  |  M2  |   |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 4 MM GRABADO |  M2  |   |
| 28 | CUBRIMIENTO DE GRAFFITIS (INCLUYENDO PINTURA DE VINILO TIPO 1 ) |  M2  |   |
| 29 | REPARACION SILLA MADERA / METALICA ( INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA) |  UN  |   |
| 30 | REPOSICIÓN DE RIELES DE CAJÓN METÁLICO (INCLUYE PAR DE RIELES) |  UN  |   |
| 31 | APOYO OPERARIO DURANTE JORNADA DE EVENTO |  HORA  |  |
| 32 | CAMBIO DE SUPERFICIES EXISTENTES EN PUESTOS DE TRABAJO (INCLUYE CORTE) |  UN  |  |
| 33 | REUBICACIÓN DE DIVISION MODULAR EN PAÑO Y VIDRIO (NO INCLUYE DIVISIÓN, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN) |  M2  |  |
| 34 | REUBICACIÓN DE DIVISION MODULAR EN ALUMINIO Y VIDRIO (NO INCLUYE DIVISIÓN, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN) |  M2  |  |
| 35 | INSTALACIÓN DE SUPERFICIE EN PUESTO DE TRABAJO INCLUYENDO DOS PEDESTALES EN H (NO INCLUYE SUPERFICIE) |  UN  |  |
| 36 | REPARACIÓN DE VENTA EN MADERA (INCLUYE CAMBIO DE MARCO, ALA Y SILLAR) |  UN  |  |
| 37 | REPOSICIÓN DE MEDIA LUNA EN VENTANA DE ALUMINIO |  UN  |  |
| 38 | REPOSICIÓN DE MANIJA EN VENTANA METÁLICA |  UN  |  |
| 39 | SELLAMIENTO DE VENTANA CON SILICONA O CAMBIO DE EMPAQUE |  UN  |  |
| 40 | REPOSICIÓN DE PIBOTES EN PUERTAS DE ALUMINIO (INCLUYE PIBOTE) |  UN  |  |
| 41 | REPARACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (REPOSICIÓN DE BISAGRAS) |  UN  |  |
| **SUBTOTAL** |  |
| **IVA 19%** |  |
| **TOTAL**  |  |