|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | | | | | |
| **ADECUACIONES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA  OBSERVATORIO GESEX** | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Desmonte divisiones en madera, incluye retiro | m2 | 21,60 |  |  |
| 2 | Suministro e Instalación división aluminio-vidrio | m2 | 19,71 |  |  |
| 3 | Suministro e Instalación puerta aluminio | UN | 2,00 |  |  |
| 4 | Desmonte de puerta acceso oficina Jefatura Observatorio, incluye retiro | UN | 1,00 |  |  |
| 5 | Suministro e Instalación puerta aluminio acceso oficina Jefatura Observatorio, incluye retiro | UN | 1,00 |  |  |
| 6 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en guardaescoba y cielo raso | m2 | 124,56 |  |  |
| 7 | Demolición de enchape de pared en baño | m2 | 11,34 |  |  |
| 8 | Pañete muros 1:4 Incluye filos y Dilataciones Internos | m2 | 11,34 |  |  |
| 9 | Enchape de pared formato comercial 30x20 | m2 | 11,34 |  |  |
| 10 | Mantenimiento de puerta en madera sala de máquinas, incluye pintura | UN | 1,00 |  |  |
| 11 | Pintura de puerta de madera baño principal | UN | 1,00 |  |  |
| 12 | Suministro e instalación de lámparas tipo panel LED 45 W 60x60 | UN | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA - OFICINAS PROFESORES, DIRECTOR DE PROGRAMA Y SECRETARIA.** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Suministro e Instalación divisiones para puestos de trabajo en panel de paño y vidrio 4mm, Área 1,3 x 1,2 m (altura) | UN | 3,00 |  |  |
| 2 | Muro doble Superboard dos caras, con estructura en parales galvanizadas; Incluye acabado en pintura | M2 | 4,50 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación puerta media altura acceso a recepción y acceso a corredor 0,9x0,60 | UN | 2,00 |  |  |
| 4 | Independizar circuito de iluminación Oficina Departamento-Sala de Reunión | GL | 1,00 |  |  |
| 5 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en guardaescoba y cielo raso | m2 | 482,93 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **IMPERMEABILIZACIÓN DE VOLADIZO TRASERO DE CUBIERTA - FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Suministro y aplicación de impermeabilizante Sika Acril Techo. | m2 | 24,80 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES AULA I 104 - POSTGRADOS SEDE PALOGRANDE** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Suministro e instalación de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | m2 | 84,42 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de Guarda escoba de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | ml | 37,40 |  |  |
| 3 | Demolición de enchape y mortero de piso, con retiro | m2 | 84,42 |  |  |
| 4 | Alistado de pisos en mortero para nivelación requerida | M2 | 84,42 |  |  |
| 5 | Desmonte puesto de trabajo de profesores, incluye retiro | un | 1,00 |  |  |
| 6 | Desmonte enchape de madera pared, incluye resanes en muros | un | 1,00 |  |  |
| 7 | Repinte marco de tablero en madera, incluye resanes | un | 1,00 |  |  |
| 8 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en ventanería metálica con esmalte y pintura guardaescoba | m2 | 129,59 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES AULA J 104 - POSTGRADOS SEDE PALOGRANDE** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en ventanería metálica con esmalte y pintura guardaescoba | m2 | 94,94 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES SALA ASESORÍAS 312 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Suministro e instalación de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | m2 | 13,72 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de Guardaescoba de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | ml | 14,5 |  |  |
| 3 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en ventanerÍa metálica con esmalte y pintura guardaescoba | m2 | 43,39 |  |  |
| 4 | Repinte de Cielo Raso vinilo tipo I | m2 | 13,72 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES SALÓN 202 CLÍNICA SOCIO JURÍDICA** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Suministro e Instalación división (h=1,8) sala de trabajo en Aluminio Vidrio y suplemento marco fijo en vidrio opalizado, incluye Puerta | m2 | 7,749 |  |  |
| 2 | Adecuación mesón de recepción, incluye desmonte de base cubierta superior, corte cubierta de mesón contra pared (60 cm) | un | 1 |  |  |
| 3 | Tapizado sillas de paño, color sugerido rojo | un | 9 |  |  |
| 4 | Suministro e Instalación divisiones para puestos de trabajo en Aluminio Vidrio 4mm, Área 1,3 x 1,5 m (altura) | un | 4 |  |  |
| 5 | Suministro e Instalación divisiones para puestos de trabajo en Aluminio Vidrio 4mm, Área 0,65 x 1,5 m (altura) | un | 4 |  |  |
| 6 | Enchape cubierta de escritorios de trabajo existente en formica, color sugerido | un | 3 |  |  |
| 7 | Adecuación puestos de trabajo existentes con instalación de cajoneros de piso para escritorios de trabajo existentes | un | 4 |  |  |
| 8 | Demolición de enchape y mortero de piso, con retiro | m2 | 13,12 |  |  |
| 9 | Alistado de pisos en mortero para nivelación requerida | M2 | 13,12 |  |  |
| 10 | Suministro e instalación de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | m2 | 30,135 |  |  |
| 11 | Suministro e instalación de guardaescoba de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | ml | 22,2 |  |  |
| 12 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en ventanería metálica con esmalte y pintura guardaescoba | m2 | 85,692 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES AULA I - 311 POSTGRADOS SEDE PALOGRANDE** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en ventanería metálica con esmalte y pintura guardaescoba | m2 | 85,26 |  |  |
| 2 | Repinte de Cielo Raso vinilo tipo I | m2 | 53,60 |  |  |
| 3 | Suministro e Instalación de dos (2) placas superboard 0,6 x 1,2 | un | 2,00 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES OFICINA 311 - DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y ESTUDIOS POLÍTICOS** | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Suministro e instalación de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado. Área de Piso nivel de puerta de acceso. | m2 | 10,24 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de Guardaescoba de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | ml | 13,39 |  |  |
| 3 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco, pintura en ventaneria metálica con esmalte y pintura guardaescoba | m2 | 58,60 |  |  |
| 4 | Traslado de archivador (Clínica Socio Jurídica), incluye desmonte, adecuación y armada del mismo en ubicación final | un | 1 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES OFICINAS DECANATURA** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Suministro e instalación de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | m2 | 69,048 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de Guardaescoba de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | ml | 33,7 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
| **ADECUACIONES OFICINA POSTGRADOS DE DERECHO** | | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VR. PARCIAL** |
| 1 | Demolición de muro sistema liviano, con retiro | m2 | 6,48 |  |  |
| 2 | Traslado de archivador interior oficina, incluye desmonte y armada del mismo en ubicación final | un | 1 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | m2 | 54,6 |  |  |
| 4 | Suministro e instalación de Guardaescoba de piso Madera Lamina e=8mm, tráfico pesado | ml | 29 |  |  |
| 5 | Suministro e Instalación de cielo raso Gyplac, incluye pintura | m2 | 54,6 |  |  |
| 6 | Repinte de muros vinilo tipo I, incluye resanes estuco y pintura guardaescoba | m2 | 138,78 |  |  |
| 7 | Repinte de ventanería lamina metálica con esmalte, incluye resanes lamina | un | 4 |  |  |
| 8 | Suministro e Instalación divisiones para puestos de trabajo en vidrio aluminio, 0,85 x 1,2 m. | un | 3 |  |  |
| **COSTO PARCIAL** | | | | | **$** |
|  |  | | | | |
| **COSTO PARCIAL TOTAL** | | | | | **$** |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | | **$** |
| **IMPREVISTOS** | | | | | **$** |
| **UTILIDAD** | | | | | **$** |
| **IVA** | | | | | **$** |
| **COSTO TOTAL** | | | | | **$** |